[**Правила по охране труда при работе на высоте**](https://1otruda.ru/#/document/99/573114692/XA00LUO2M6/) **утверждены** [**приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н**](https://1otruda.ru/#/document/99/573114692/) **и начали действовать с 01.01.2021.**

[Правила по охране труда при работе на высоте](https://1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00LUO2M6/), утвержденные [приказом Минтруда от 28.03.2014 № 155н](https://1otruda.ru/#/document/99/499087789/) с этой же даты перестали действовать. Правила во многом схожи, что изменилось:

1. В соответствии с п.17 Правил запретили проводить обучение при

работе на высоте заочно или только дистанционным способом, дистанционный формат обучения возможен только для теоретической части, для практической – занятия офлайн или на тренировочных площадках;

1. п. 8 Правил обязывает работодателя провести оценку профессиональных рисков, которые связаны с возможным падением работника с высоты, разработать меры по снижению уровней профрисков, которые связаны с падением работников с высоты (п. 4–6 Правил). Работы на высоте, для которых работодатель принял меры безопасности и обеспечил минимальный допустимый риск падения работника, теперь можно проводить без наряда допуска;
2. Возможно ведение документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи;
3. Допускается применение комплексов видео-, аудиофиксации процессов производства работ;
4. Согласно п. 45 Правил не запрещено работать на высоте при неблагоприятных климатических условиях, с приставных лестниц и стремянок, если указать в пункте 3 наряда-допуска мероприятия по безопасности работ на высоте при указанных в пункте 4 наряда-допуска особых условий выполнения работ;
5. В соответствии с п. 36–42 Правил установили требования как к Правилам производства работ, так и к Технологическим картам;
6. Подп. «б» п. 54 Правил обязывает должностное лицо, которое выдает наряд-допуск, назначить ответственного руководителя работ по наряду-допуску;
7. Указывать в месте подъема работников на леса и подмости места расположения анкерных линий (обязателен специализированный расчет нагрузки анкерного устройства (п. 129 Правил);
8. В качестве дежурных СИЗ допускается использовать только СИЗ с индикатором срабатывания (п. 122 Правил);
9. Требования к прочности СИЗ регламентируются ТР ТС 019/2011;
10. После испытаний лестниц нанесите штамп с указанием номера, даты испытания и принадлежности к подразделению (п. 179 Правил).